Skötselråd

Så här skriver leverantören om linoljefärg:
"Beroende på exponering av solljus mattas linoljefärgen efterhand, och man ser det först i söderlägen.
Det är linoljan i färgen som bryts ner.
Att färgen blir matt är naturligt och kräver inga direkta åtgärder. När färgen är helt matt börjar den att "krita av sig", dvs färgar av sig vid beröring. Linoljefärg flagar inte från underlaget".

Gör så här:
1. Rengör ytan som ska behandlas med valfri såpa el. diskmedel. Låt torka.
2. Pensla på rå eller kokt linolja tunt.
3. Torka bort överskottet av oljan efter en halvtimme, och färgen har återfått sin ursprungliga kulör och lyster.
4. OBS! Brandrisk: trasor indränkta med linolja kan självantända. Dränk trasan i vatten efter användning och kasta den i en behållare med lock.

Här kan du läsa mer om linoljefärgen: [www.ottossonfarg.com](http://www.ottossonfarg.com/sv/default.aspx)